LEEMAN系列ICP消耗品

|  |  |
| --- | --- |
| Leeman (Teledyne) Series Radial, Prodigy, Profile|Radial  | 　 |
| 雾化器 | 　 |
| 318-00078, 31800078 | Conikal U-Series Nebulizer uptake=3ml/min |
| 318-00078, 31800078 | Conikal with EzyFit uptake=1ml/min  |
| 雾化室 | 　 |
| 318-0017  | Scott for Radial  |
| 　 | 　 |
| 炬管 | 　 |
| 318-0016  | Torch, Radial, Bevel End, for Use with Polyethylene S/C  |
| 318-00026  | Torch, Tandem, Aqueous  |
| 318-00027  | Torch, Tandem, Organics  |
| 318-00068  | Purge Tube for Radial (not DV)  |
| 309-3311  | Torch Tubing with Quick Disconnect Fitting  |
| 318-00067  | Purge Tube, V2 DV DRE  |
| 318-0004  | Quartz Injector Tube  |
| 318-0010, 550-20, 120-3748, 3180010, 1203748 | Leeman DRE/PS Radial Torch, Aqueous, 1.5mm Injector |
| 318-0018, 550-22, 120-3749, 3180018, 1203749 | Leeman DRE/PS Radial Torch, Organics, 1.0mm Injector |
| Leeman (Teledyne) Series Axial, Prodigy, Profile|Axial  | 　 |
| 雾化器 | 　 |
| 318-00078, 31800078 | Conikal U-Series Nebulizer uptake=3ml/min |
| 318-00078, 31800078 | Conikal with EzyFit uptake=1ml/min  |
| 炬管 | 　 |
| 318-00069  | Torch, Axial, Demountable  |
| 318-00070  | Torch, Dual View, Demountable  |
| 318-0001  | Torch, Radial, DRE, Demountable  |
| 318-00064, 31800064, 550-64 | Leeman DRE Axial Torch, Aqueous or Organics |
| 318-00065, 31800065, 550-65 | Leeman DRE Dual View Torch |
| 120-00309-2, 120003092, 550-65F | Leeman DRE Dual View Torch with gas fittings |
| 318-00062, 550-50, 120-00200-1,  | Leeman Axial Torch, Aqueous 19cm |
| 31800062, 120002001 | 　 |
| 120-00460-1, 120004601 | Leeman Prodigy Dual View Torch (3 slot) |
| 31-808-2639 | Argon Connection Kit |